Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Тульский государственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова»

ПЛАН  ЗАНЯТИЯ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Дата: 23.10.2024
Профессия: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Мастер производственного обучения: Баширов Мурсал Илхамович
ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций
Раздел 2: Электромонтажные работы
Тема занятия: Монтаж открытой электропроводки с установкой светильников со светодиодными лампами
Цель занятия:
Дидактическая: изучить с учащимися принцип работы электрической схемы, научить выполнять сборку и монтаж электрической схемы согласно чертежа. Выявлять и устранять неисправности в схеме.
Развивающая: формирование навыков работы учащихся по сборке схем с использованием установочных аппаратов согласно чертежа.
Воспитательная: воспитание у учащиеся внимательности, ответственности, трудовой дисциплины, экономного расходования провода, культуру труда и меры по предупреждение утомляемости.
Методическая: освоение, формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта.
Тип занятия: урок по изучению трудовых приёмов и операций
Вид занятия: практическое занятие
Материально – техническое оснащение занятия:
· карточки – задание;
· инструкционные карты;
· установочные аппараты (одноклавишные выключатели открытой установки 10А, светодиодный светильник, 12 Вт, бокс с крышкой КМПн 2/2, распределительные коробки 65х65х50, автоматические выключатели IEK BA47-29, 1Р, 6А, розетка штепсельная);
· провода ПУГВ 1х0,75 (красный, синий), клеммники WAGO 222-413;
· электромонтерский инструмент (мультиметр, набор отверток, пассатижи, монтажный нож, индикаторная отвертка, молоток), скобы для крепления провода, изолента;

Методы обучения: наглядные, практические, словесные.
Методы проведения занятия:
1. Репродуктивный метод;
2. Метод демонстрации;
3. Метод трудовых приёмов.
Используемая литература:
1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. – Изд. 14-е, М.: «Академия», 2023.
2 Александровская А.Н., Гванцеладзе И.А. Организация Технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования – М.: «Академия», 2023.
Место проведения: Электромонтажная мастерская ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова»
Время на тему: 6 часов.

ХОД ЗАНЯТИЯ

I. Организационная часть занятия: 10 мин.
1. Доклад дежурного о наличии обучающихся.
2. Проверка внешнего вида обучающихся и готовности к занятию (соответствия одежды обучающихся, требования производственной санитарии и безопасности труда).
II. Вводный инструктаж – 60 мин.
1. Сообщение темы занятия, целей занятия и порядок проведения занятия.
Повторение пройденного материала:
2.1 Устный опрос обучающихся по следующем вопросам:
· разметка мест установки установочных аппаратов;
· установка и крепление установочных аппаратов;
· подсоединение провода к контактам установочных аппаратов;
· соединение проводов в распределительной коробке   - техническая безопасность при прокладке провода;
· требования к инструменту, применяемому в работе.
2.2 Объяснение нового материала 
Объяснение назначения данной операции в освоение профессии, последовательность выполнения задания по инструкционной карте, уделить внимание на оборудование и рабочий инструмент, продемонстрировать и объяснить трудовые приемов и действий по сборке схемы, разъяснить требования техники безопасности при сборке схем. 
2.3 Закрепление нового материала:
Устный опрос обучающихся по следующим вопросам:
· принцип работы схемы;
· требования, предъявляемые к прокладке и креплению трасс электропроводки;
· требования, предъявляемые к установке установочных аппаратов;
· оконцевание и присоединение проводов к контактам установочных аппаратов;
· техника безопасности при сборке схемы.
2.4 Задание на занятии: 
· изучение инструкционной карты (приложение 1);
· сборка схемы, согласно инструкционной карты.
III. Самостоятельная работа  обучающихся и текущее инструктирование – 220 мин.
· Распределение обучающихся по рабочим местам, назначение дежурного (бригадира).
· Осуществление организованного начала работы. 
· Регулярный обход рабочих мест обучающихся с целью оказания консультативной или практической помощи при сборке схемы. Во время обхода рабочих мест следить за правильным выполнением трудовых приемов и операций, умением пользоваться инструментом, за соблюдением правил техники безопасности, за порядком на рабочих местах и экономным расходованием провода, контролировать соблюдение технологического процесса, рациональным использованием рабочего времени, добиваться высокой производительности труда.
· Обращать внимание на работу слабых обучающихся, оказывать им практическую помощь при выполнении задания. Развивать у них способность организовывать и планировать работу, вырабатывать усидчивость, ответственность и веру в свои силу, подтягивать всех обучающихся до уровня сильных обучающихся.
· При обнаружении часто встречающихся ошибок проводить дополнительный инструктаж по разбору затруднений в работе, характерных для большинства обучающихся.
· Проводить индивидуальную работу с сильными инициативными обучающимися, вводить типичные ошибки по сборке схемы, способствовать развитию у них творческого мышления.
· Побуждать обучающихся к самоконтролю, не давать обучающимся готовых указаний как исправить ошибку, добиваться, чтобы они сами поняли, осознали ее, нашли способ устранения.
· Когда схема будет собрана, обучающийся визуально и с помощью мутиметра проверяют правильность сборки схемы, исправляют ошибки и предъявляют для поверки мастеру.
· Приёмка и оценка работ обучающихся (после проверки схемы разбираются, сдаётся инструмент и материалы для работы).
· Уборка рабочих мест.
IV. Заключительный инструктаж – 10 минут
Подведение итогов работы за учебный день, сообщение о выполнении цели занятия. Разбор причин появления наиболее характерных недочетов в работе, их предупреждение и исправление, состояние трудовой дисциплины, соблюдение правил техники безопасности. Сообщить оценки каждого обучающегося, анализируя их. 


Мастер производственного обучения     _____________        М.И. Баширов








































Приложение 1 - Инструкционная карта

Профессия: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Мастер производственного обучения: Баширов Мурсал Илхамович
ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций
Раздел 2: Электромонтажные работы
Тема занятия: Монтаж открытой электропроводки с установкой светильников со светодиодными лампами
Цель занятия:
Дидактическая: изучить с учащимися принцип работы электрической схемы, научить выполнять сборку и монтаж электрической схемы согласно чертежа. Выявлять и устранять неисправности в схеме.
Развивающая: формирование навыков работы учащихся по сборке схем с использованием установочных аппаратов согласно чертежа.
Воспитательная: воспитание у учащиеся внимательности, ответственности, трудовой дисциплины, экономного расходования провода, культуру труда и меры по предупреждение утомляемости.
Методическая: освоение, формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта.
[bookmark: _GoBack]Материально-техническое оснащение занятия:
· карточки – задание;
· инструкционные карты;
· установочные аппараты (одноклавишные выключатели открытой установки 10А, светодиодный светильник, 12 Вт, бокс с крышкой КМПн 2/2, распределительные коробки 65х65х50, автоматические выключатели IEK BA47-29, 1Р, 6А);
· провода ПУГВ 1х0,75 (красный, синий), клеммники WAGO 222-413;
· электромонтерский инструмент (мультиметр, набор отверток, пассатижи, монтажный нож, индикаторная отвертка, молоток), скобы для крепления провода, изолента;
· стенд макет с образцами прокладки трассы электропроводки;
· образец собранной схемы.
Норма времени на выполнения работы – 220 минут
1. Задание выполняется в учебной мастерской ГПОУ ТО «ТГМК им.Н.Демидова» на учебных стендах.
2. Собрать схему согласно требований и параметров.
Технология выполнения работы
1.  Изучить полученную инструкционную карту.
2.  Изучить электрическую схему.
3.  Разметить на щите места установки бокса, светильника, выключателя и распределительной коробки.
4.  Разметить трассы прокладки электропроводки.
5.  Подготовить к монтажу провода:
а) нарезать по размеру;
в) снять изоляцию (10 мм, с обеих сторон).
6.  Установить на щите бокс, светильник, выключатель и распределительную коробку.
7.  Установить на щите согласно требованиям ТУ скобы для крепления электропроводки.
8.  Проложить на щите трассы электропроводки.
9.  Подключить установочные аппараты к трассе электропроводки.
10. Произвести соединение проводов в распределительной коробке по схеме с помощью клеммников WAGO.
11. Самостоятельный обзор и проведение прозвонки с помощью мультиметра.
12. Проверка работоспособности схемы (включение только с разрешения и под контролем мастера п/о).
13. Разобрать схему.
14. Проверить исправность установочных аппаратов и инструмента.
15. Убрать рабочее место и сдать мастеру п/о.
Схема для сборки
[image: ]

Критерии оценок
	Оценка
	Показатели

	«5»
	Схема собрана правильно. Все требования к монтажу и сборке схемы выполнены.

	«4»
	Схема собрана правильно. Допущена ошибка в одном из требований.

	«3»
	Схема собрана правильно. Допущено две ошибки в требованиях.

	«2»
	Схема не работает. Нарушены правила т/б.


Техника безопасности при работе
1. При выполнении задания пользоваться только исправным инструментом.
2. Сборку схем производить при полностью обесточенном тренажере.
3. После каждой сборки схему предъявлять для проверки мастеру п/о и получить разрешение на включение в сеть. 
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