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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ

Вид занятия: внеклассное мероприятие
Тема:  «Лучший АйТишник»
Группа:           0511к
Специальность:  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
Дата проведения:  16.10.2024 г.
Цели занятия: 
Образовательные: сформировать целостное представление о предметных областях применения IT технологий; продолжить развитие комплекса базовых знаний, умений, необходимых для сознательного представления о будущей специализации; научить обобщать и систематизировать полученную информацию.
Развивающие: развить у обучающихся навык работы в команде, умение прислушиваться к мнению коллектива, аргументация собственной точки зрения.

Воспитательные: воспитывать уважение участников коллектива по отношению друг к другу, развивать чувство единения коллектива, патриотизм, умение сопереживать.
Методическое обеспечение занятия: Сценарий мероприятия, Презентация
Технические средства: Персональный компьютер, проектор, экран, номера участников команд, призы за 1, 2 и 3 место, стикеры за правильный ответ
Программные средства: операционная система Windows,  среда MS Office, презентация.

ХОД УРОКА:
	№ п/п
	Деятельность преподавателя
	Деятельность обучающихся

	I.
	Подготовительный этап (3 минуты)
Группа делится на 3 команды. Рассаживаемся по командам, устанавливаем номер команды. 
Объясняю правила игры.
Игра состоит из 6 раундов, которые содержат 0т 6 до 10 вопросов. На обсуждение вопросов отводится 15 секунд, время определяется автоматически по бегущей строке. После каждого раунда выполняется проверка заданий, подсчет баллов, вручаются разноцветные стикеры в зависимости от места занятиого командой.



	
Внимательно смотрят слайды презентации, обсуждают в командах ответы, фиксируют их на листе.

	II.
	Организационный момент 
Приступим к изучению нового материала. 
Объяснение нового материала (сопровождается презентацией)
Постановка проблемы. 
Слайд 2
В электротехнике очень часто приходится понижать или повышать напряжение в сетях переменного тока. Генератор на электростанции вырабатывает напряжение 15000 В. В линии электропередач оно поднимается до 500000 В. А в квартиру приходит напряжение 220 В. Таким образом происходит трансформирование или преобразование напряжения.
Формирование задачи.
Тема нашего урока:
Трансформаторы. 
Слайд 3
Это устройства, позволяющие менять величину напряжения в электросетях.
Слайд 4
Посмотрим, как работают трансформаторы на опыте. Соберем цепь, состоящую из источника 10В, катушки, имеющей 400 витков медного провода и микрометра, измеряющего напряжение в катушке. Подадим на катушку напряжение с источника. Что мы видим по прибору?
Слайд 5
Возьмем еще одну катушку с тем же количеством витков и поднесем ее к первой. Какое напряжение в первой катушке по показанию прибора?
Слайд 6
Наденем обе катушки на общий стальной сердечник. Как изменилось показание прибора?
Слайд 7
Замкнем сердечник с помощью стальной перемычки. Что видим на приборе? А это почти соответствует напряжению источника. 
Слайд 8
Подключим ко вторичной обмотке лампу накаливания и увидим, что она начинает светиться. Как же происходит передача электроэнергии, если лампа не соединена проводами с источником?
Слайд 9
При подаче напряжения на  обмотки первой катушки в ней потечет переменный ток. Что можно сказать о свойствах электрического поля катушки,  намотанной на магнитный сердечник? 
Это магнитное поле  охватывает весь сердечник и создает в нем магнитный поток, который проходит по всему контуру сердечника. Этот переменный поток магнитного поля наводит в обеих катушках ЭДС индукции. В нашем опыте число витков в катушках было одинаково, поэтому ЭДС индукции тоже одинаково. При минимальных потерях энергии, ЕДС первично катушки равно входному напряжению. Тогда и выходное напряжение трансформатора оказывается равно входному напряжению.
Слайд 10
Увеличим число витков во второй обмотке в два раза. Тогда наводимая в ней ЭДС тоже увеличится в 2 раза и выходное напряжение станет равно удвоенному входному напряжению. Запишем это в общем виде: выходное напряжение так относится ко входному, как число витков во вторичной обмотке, относится к числу витков в первой.  
Слайд 11
Проверим это на опыте. Сейчас в первичной катушке 400 витков, а во вторичной 3200, в 8 раз больше. 
Слайд 12
Замкнем катушки сердечником и подадим на вход 10 вольт. Что покажет прибор? Напряжение выросло в 8 раз (напряжение источника 10В).
 Слайд 13
Чтобы понизить напряжение, поставим на вход катушку, на которую намотано 200 витков, в 2 раза меньше, чем на входе. Что можно сказать о выходном напряжении?
Слайд 14
Рассмотрим, как работает трансформатор под нагрузкой. Для этого подключим ко вторичной обмотке сопротивление. В цепи вторичной обмотки появляется переменный ток I2, создающий дополнительный магнитный поток Ф, пропорциональный этому току и числу витков во вторичной обмотке. Но полный магнитный поток в сердечнике определяется только входным напряжением. Поэтому, в первичной обмотке должен появиться ток I1, который создает компенсирующий магнитный поток Ф, пропорциональный этому току и числу витков в первичной  обмотке. Эти два магнитных потока равны и поэтому отношение тока в первичной и вторичной обмотках обратно отношению числа витков, значит оно обратно отношению входного и выходного напряжений. Так и должно быть, чтобы выполнялся закон сохранения энергии.
Если трансформатор повышает напряжение, он во столько же раз понижает выходной ток. И наоборот. 
Слайд 15
Изобретение трансформатора является заслугой русского инженера-электротехника Павла  Николаевича Яблочкова. С одной стороны, он придумал систему освещения с высоковольтной электрической дугой – свечу Яблочкова. С другой стороны, Яблочков предложил использовать для питания свечи генератор переменного тока. Но генератор выдавал напряжение, недостаточное для питания свечи. Тогда им был изобретен трансформатор, решивший проблему. 
Слайд 16
Рассмотрим, из чего же состоит трансформатор.
Рассматриваем картинку и обсуждаем вместе.
Из чего изготавливают устройство подсоединения проводов?

	











Тему в тетрадь




Ответы студентов
Видим, что показания прибора не изменились.
Ответы студентов
По прибору видим, что в первой катушке наводится напряжение около 1 вольта.
Ответы студентов
Прибор показывает, что напряжение во второй катушке выросло до 3,7В.
Ответы студентов
Видим, что  напряжение выросло до 9,5В.




Ответы студентов
Вокруг катушки с током, намотанной на стальной сердечник, возникает магнитное поле.

Делают рисунки и пишут формулы в тетрадь.











Ответы студентов
Прибор показывает, что напряжение во вторичной катушке равно 75,9 В
Ответы студентов
Выходное напряжение упало до 4,3 В. Это примерно в 2 раза меньше, чем на входе.













Пишут в тетрадь











Ответы студентов.
Изготавливается из керамики, т.е. этот материал является самым лучшим изолятором. 

	III
	Для закрепления нового материала проведем небольшой тест.
	

	IV

	Тест (5 минут) 
1.  Для чего служит трансформатор?
А. Для передачи электроэнергии
Б. Для преобразования напряжения.
В. Для выработки тока.
2. Сколько катушек имеет однофазный трансформатор?
А. Одну
Б. Две
В. Три
3. Как надо изменить число витков во вторичной катушке, чтобы напряжение на выходе уменьшилось в 3 раза?
А. Увеличить в 3 раза.
Б. Уменьшить в раза.
В. Оставить без изменения.
4. Кто является изобретателем трансформатор?
А. Ленц
Б.  Фарадей 
В.  Яблочков

	
Выбирают ответ и отвечают на вопросы теста.

	V
	Подведение итогов (5 минут)
Домашнее задание 
Литература 1. Стр. 133-139. Изучение конспекта лекции.
Рефлексия
Итак, сегодня на уроке мы рассмотрели устройство и принцип действия однофазного трансформатора. 
-Что нового для себя вы узнали на уроке?
- Где вы можете применить полученные сегодня знания?
- Какие вопросы вызвали затруднение?
Оценки за работу на уроке 
Спасибо за работу. До свидания
	Записывают в тетрадь домашнее задание.


Отвечают на вопросы





