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Паспорт
фонда оценочных средств
по МДК.02.01    Микропроцессорные системы
Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного оборудования
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
создания программ на языке ассемблера для микропроцессорных систем;
тестирования и отладки микропроцессорных систем;
применения микропроцессорных систем;
установки и конфигурирования микропроцессорных систем и подключения периферийных устройств;
выявления и устранения причин неисправностей и сбоев периферийного оборудования;
уметь:
составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем;
производить тестирование и отладку микропроцессорных систем (далее - МПС);
выбирать микроконтроллер/микропроцессор для конкретной системы управления;
осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и подключение периферийных устройств;
подготавливать компьютерную систему к работе;
проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем;
выявлять причины неисправностей и сбоев, принимать меры по их устранению;
знать:
базовую функциональную схему МПС;
программное обеспечение микропроцессорных систем;
структуру типовой системы управления (контроллер) и организацию микроконтроллерных систем;
методы тестирования и способы отладки МПС;
информационное взаимодействие различных устройств через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть Интернет);
состояние производства и использование МПС;
способы конфигурирования и установки персональных компьютеров, программную поддержку их работы;
классификацию, общие принципы построения и физические основы работы периферийных устройств;
способы подключения стандартных и нестандартных программных утилит;
причины неисправностей и возможных сбоев.

	№
	Контролируемые умения, знания
	Контролируемые разделы (темы) учебной дисциплины
	Наименование
оценочного средства

	1. 
	уметь:
– осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для обеспечения требуемой точности обработки;
знать:
– назначение, устройство и область применения станочных приспособлений;
– приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров
	Станочные приспособления.
	Тестовые 
задания

	1. 
	уметь:
– составлять технические задания на проектирование технологической оснастки;
знать:
– схемы и погрешность базирования заготовок в приспособлениях;
	Базирование заготовок в приспособлениях.
	Тестовые 
задания

	1. 
	уметь:
– составлять технические задания на проектирование технологической оснастки;
знать:
– назначение, устройство и область применения станочных приспособлений;
	Зажимные элементы приспособлений.
	Тестовые 
задания

	1. 
	уметь:
– составлять технические задания на проектирование технологической оснастки;
знать:
– назначение, устройство и область применения станочных приспособлений;
	Составляющие элементы станочных приспособлений
	Тестовые 
задания

	1. 
	уметь:
– составлять технические задания на проектирование технологической оснастки;
знать:
– назначение, устройство и область применения станочных приспособлений;
– схемы и погрешность базирования заготовок в приспособлениях;
	Проектирование станочных  приспособлений.
	Тестовые 
задания

	1. 
	уметь:
– осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для обеспечения требуемой точности обработки;
знать:
– назначение, устройство и область применения станочных приспособлений;
– приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров
	Технологическое оснащение процессов. Вспомогательный инструмент.
	Тестовые 
задания

	1. 
	уметь:
– осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для обеспечения требуемой точности обработки;
знать:
– назначение, устройство и область применения станочных приспособлений;
– приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров
	Технологическое оснащение процессов. Контрольные и сборочные приспособления 
	Тестовые 
задания




СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
Текст типового задания
1 вариант
Ответы на задания А1-А22 занесите в указанное место  в бланк тестирования.
1. Процессор имеет 7 регистров общего назначения. Сколько разрядов в поле команды необходимо для адресации к ним?
а) 7; б) 4; в) 3; г) 8
2. Процессор имеет 16 разрядов шины адреса и 8 разрядов шины данных. Какой объем памяти адресуется?
а) 64Кх8; б) 8Кх8; в) 2Кх4; г) 8Кх4
3. Представить десятичное число 45 в двоичном коде.
а) 101101;  б) 110010; в) 100011; г) 111010.
4. Представить десятичное число 58 в двоичном коде.
а) 101101; б) 110010; в) 100011; г) 111010. 
5. Сколько адресных входов имеет микросхема памяти 256х4?
а) 8;  б) 11; в) 13; г) 16
6. Что служит информацией для микроконтроллера?
а) напряжение 3В;
б) двоичный код;
в) синхронизирующий импульс;
г) обратный код.
7. Какой режим микропроцессорных систем используется для передачи больших массивов информации между памятью и внешним устройством?
а) ожидания;
б) прерывания;
в) прямого доступа к памяти;
г) прямой передачи данных. 
8. Каково назначение контроллера приоритетных прерываний?
а) ускорить обмен между памятью и внешним устройством;
б) срочное обслуживание внешнего устройства; 
в) выработка временных задержек;
г) организация обмена в последовательном коде.
9.Каково назначение программного таймера?
а) ускорить обмен между памятью и внешним устройством;
б) срочное обслуживание внешнего устройства;
в) выработка временных задержек;
г) организация обмена в последовательном коде.
10. Комбинационная схема, преобразующая код, подаваемый на входы в сигнал на одном из выходов, называется
а) мультиплексор;
б) шифратор;
в) сумматор;
д) дешифратор;
е) демультиплексор.

11.Количество  адресуемых ячеек оперативной памяти можно рассчитать по формуле N=2i , где i- это…
a) разрядность шины адреса;
б) разрядность шины данных;
c) разрядность шины управления;
д) разрядность процессора№
e) разрядность памяти.

12. Таблица, содержащая все возможные значения логического выражения, называется
a) таблица значений;
б) таблица ложности;                      
c) таблица истинности;                   
д) таблица ответов;
e) таблица ответов.

13. Флэш – память построена на основе… 
a) интегральных схем;
б) механически движущихся частей;
c) процессора;
д) полупроводниковых схем;
e) памяти.

14. Что является самым важнейшим элементом любого РС?
a) микропроцессор;
b) слоты;
c) сопроцессор;
d) кварцевый генератор;
e)видеопамять.

15.  Чем определяется разрядность процессора?
a) микропроцессор;
б) слоты;
c) разрядностью внутренних регистров;
д) кварцевый генератор;
e)видеопамять.

16. Что не относится к командам передачи данных?
a) загрузить;
b) переслать;
c) ввод;
d) сдвиг;
e) вывод.


17. Выберите файл, который будет являться прошивкой в Proteus.
a) New Project.
б) Test.hex. 
c) GccApplication.
д) Main.
e) Debug.


18. Какая директива указывает процессору на файл, который включается в исходный код?
a) define;
б) Test.hex. 
c) GccApplication.
д) include.
e) Debug.

19. Зачем в микропроцессорных системах применяют резисторы?
a) для увеличения емкости;
б) так задано в программе; 
c) чтобы задействовать порты контроллера;
д) для ограничения тока;
e) для ускорения работы системы.

20. Выберите устройство, которое не входит в  структуру микроконтроллера.
a) ядро;
б) память; 
c) функциональные блоки;
д) блок питания.


Ответы на задания В1 и В2 запишите в указанном месте, а затем впишите их в бланк тестирования справа от номера задания (В1 или В2), начиная с первой клеточки.

В1. Сколько раз будет выполняться данный цикл 
while(1) 
{ 
  for(i=0;i<=7;i++) 
    { 
      _delay_ms(500)?

В ответ и бланк тестирования запишите ответ
Ответ: _______________________________________________________ .

В2. По рисунку установите соответствие между буквами и характеристиками команды микроконтроллера. К каждой позиции первого столбца, обозначенную буквой, подберите соответствующую цифру из второго столбца. 
[image: ]

	Буква
	Характеристика команды

	А 
Б
В
Г
	1 Количество байт
2 Мнемокод
3 Двоичный код
4 Количество машинных тактов



Запишите в таблицу выбранные цифры и внесите их в бланк тестирования.

	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



Ответы на задания С1 и С2 необходимо выполнить в текстовой форме, в виде рисунка или табли, выполнив необходимые подписи
С1. Что выполняет оператор Switch в языке программирования Си?  Опишите алгоритм его работы. 
С2. На рисунке представлен контроллер Atmega8. 
[image: ]
Заполните таблицу его распиновки.
	Название порта
	Назначение

	
	



2 вариант
1. Процессор имеет 14 регистров общего назначения. Сколько разрядов в поле команды необходимые для адресации к ним?
а) 7; б) 4; в) 3; г) 8
2. Процессор имеет 13 разрядов шины адреса и 8 разрядов шины данных. Какой объем памяти адресуется?
а) 64Кх8; б) 8Кх8; в) 2Кх4; г) 8Кх4
3. Представить десятичное число 50 в двоичном коде.
а) 101101; б) 110010;  в) 100011; г) 111010.
4. Представить десятичное число 35 в двоичном коде.
а) 101101; б) 110010; в) 100011;  г) 111010.
5. Чем определяется синтаксис языка ассемблер?
а) объемом памяти;
б) языком программирования;
в) системой команд процессора;
г) количеством информации.
6. Сколько адресных входов имеет микросхема памяти 64Кх1?
а) 8; б) 11; в) 13; г) 16
7. Какой режим работы микропроцессорных систем не требует обращения к внешним устройствам? 
а) внешний;
б) прерывания;
в) прямого доступа к памяти;
г) прямой передачи данных.
8. Какой режим работы микропроцессорных систем позволяет обработку информации по приоритету?
а) внешний;
б) прерывания;
в) прямого доступа к памяти;
г) прямой передачи данных.
9. Каково назначение контроллера прямого доступа к памяти?
а) ускорить обмен между памятью и внешним устройством; 
б) срочное обслуживание внешнего устройства;
в) выработка временных задержек;
г) организация обмена в последовательном коде.
10. Комбинационная схема, в которой сигналы с одного информационного входа поступают в желаемой последовательности по нескольким выходам в зависимости от кода на адресных шинах, называется
а) демультиплексор;
б) мультиплексор;
с) сумматор;
д) шифратор;
е) дешифратор.

11. Разрядность шины данных определяется …
a) входными сигналами;
б) характеристикой материнской платы;
c) тактовой частотой;
д) разрядностью процессора. 

12. Устройство, выполняющее базовые логические операции, называется: 
a) регистр;          
б) вентиль;       
c) ячейка;             
д) триггер.

13. Каждая ячейка флэш- памяти хранит…
a) 7 бит; 
b) 1 байт информации;
c) 1 бит информации;
d) 1 машинное слово;
e) 1 герц.

14. Какая система счисления используется в вычислительной машине?
a) Двоичная.
б) Восьмеричная.
c) Шестнадцатеричная.
д) Десятичная.
e) Двоично-десятичная.

15. Сколько напряжений питания имеют процессоры?
a) 3
б) 2
c) 1
д) 4
e) 5. 

16. Что не относиться к командам обработки данных?
a) сдвиг; 
б) инверсия;
c) сложить;
д) ввод;
e) 1 вычесть.

17. Выберите главный файл при работе в AVR.
a) New Project.
б) Test.hex. 
c) Test01.c.
д) Simulator.
e) Debug.


18. Какая команда устанавливает состояние ножек порта?
a) define;
б) DDRD;
c) GccApplication;
д) include;
e) Debug.

19. Что выполняет команда delay_?
a) задержку времени;
б) сдвиг регистра; 
c) подключение порта контроллера;
д) передачу управления;
e) повтор предыдущего действия.

20. Какая шина  отсутствует в структуре процессора?
a) информационная;
б) данных;
c) адреса;
д) управления.

Ответы на задания В1 и В2 запишите в указанном месте, а затем впишите их в бланк тестирования справа от номера задания (В1 или В2), начиная с первой клеточки.

В1. Назовите устройство, для которого задан следующий код: 
PORTD = 0b00000000;      // 1 2 3 4 5 6 7 8
PORTB = 0b00000001; //0b|dp|g|f|e|d|c|b|a|

В ответ и бланк тестирования запишите ответ
Ответ: _______________________________________________________ .

В2. Установите соответствие между названием команды инициализации и соответствующим устройством. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца, обозначенную цифрой. 

	Команда инициализации
	Устройство

	А) LCD_ini()
Б) port_ini()
В) timer_ini()
	1) Порт
2) Таймер
3) ЖК дисплей


	
Запишите в таблицу выбранные цифры и внесите их в бланк тестирования.

	А
	Б
	В

	
	
	



Ответы на задания С1 и С2 необходимо выполнить в текстовой форме, в виде рисунка или табли, выполнив необходимые подписи
С1. Что выполняет оператор define?  Опишите алгоритм его работы. 
С2. На рисунке представлен контроллер i8051.
. 
[image: https://studfiles.net/html/1334/288/html_8aGUWmHEsr.q2OG/img-ysK0X0.png]
Заполните таблицу его распиновки.
	Название порта
	Назначение

	
	



2. Критерии оценивания результатов теста
За каждое правильно выполненное тестовое задание первой части (А) ставится 1 балл. 
За каждое правильно выполненное тестовое задание второй части (В) ставится 2 балла.
Выполнение заданий практической части (С) оценивается по следующим критериям:
Задание С1
	№
	Критерии оценивания
	Баллы

	1
	Правильность описания операторов языка Си
	3

	
	Оператор описан верно. 
	3

	
	Оператор описан неверно. 
	0

	2
	Показан алгоритм работы оператора
	2

	
	Приведен алгоритм работы оператора
	2

	
	Отсутствует алгоритма работы оператора
	0

	
	Итого С1
	5


Задание С2
	№
	Критерии оценивания
	Баллы

	1
	Правильность составления таблицы распиновки микроконтроллера
	5

	
	Таблица составлена верно
	5

	
	Таблица составлена неверно
	0

	
	Итого С2
	5



Максимальное количество баллов при выполнении заданий КИМ
	№
	Типы заданий
	Максимальное
количество баллов

	1
	Задания первой (А)
	20

	2
	Задания второй части (В)
	4

	3
	Задания практической части (С)
	10

	Итого
	34



Оценка «отлично» выставляется студенту, если по результатам теста он набрал от 30 до 34 баллов;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если по результатам теста он набрал от 25 до 29 баллов; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если по результатам теста она набрал от 18 до 24; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если  по результатам теста он набрал 17 баллов и меньше. 

Эталон ответов для проверки результатов теста

	№ вопроса
	Вариант 1
	Вариант 2

	1
	в
	б

	2
	а
	б

	3
	а
	б

	4
	г
	в

	5
	а
	в

	6
	б
	г

	7
	г
	а

	8
	б
	б

	9
	а
	в

	10
	д
	а

	11
	а
	д

	12
	с
	б

	13
	д
	с

	14
	а
	а

	15
	с
	б

	16
	д
	д

	17
	б
	c

	18
	д
	б

	19
	д
	а

	20
	д
	а

	В1
	8
	Б2А3Г1В4
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Время на подготовку и выполнение:    90 минут.

3. Перечень материалов, оборудования и информационных источников

Дидактический материал (задания тестов).
Лист для внесения ответов.


Преподаватель                            Е.В. Кондратьева
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