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Дифференцированный зачет

Инструкция по выполнению работы
 
   На выполнение тестового задания отводится 1 час (45 минут). Работа включает  в себя 26 заданий : тестовые задания, где необходимо выбрать один правильный ответ и задания, где необходимо закончить предложение

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

	Процент результативности (правильных ответов)
	Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений

	
	балл (отметка)
	вербальный аналог

	90 ÷ 100
	5
	отлично

	80 ÷ 89
	4
	хорошо

	70 ÷ 79
	3
	удовлетворительно

	менее 70
	2
	не удовлетворительно




Вариант 1

	№ п/п
	Вопрос
	Ответ

	1
	Совокупность сил, действующих на какое-либо твердое тело, называется…
	

	2
	Система сил, под действием которой твердое тело может находиться в равновесии, называется…
	

	3
	Две силы, приложенные к твердому телу, равные по модулю,  противоположные  по направлению и действующие вдоль одной прямой, образуют…
	

	4
	Сила, действующая на частицы данного тела со стороны других тел, называется…
	

	5
	Система сходящихся сил будет находиться в равновесии если …
	

	6
	В  разделе «Кинематика» изучается общие законы движения материальных точек и твердых тел…
	

	7
	Деформации нагруженных конструкций, которые исчезают после снятия нагрузки, называются…
	

	8
	Составляющая вектора полного напряжения, направленная перпендикулярно плоскости сечения называется…
	

	9
	Способность деталей сопротивляться упругим деформациям называется…
	

	10
	Центр тяжести площади прямоугольника, квадрата, параллелограмма, ромба находится…
	

	11
	Центр тяжести площади треугольника находится на…
	

	12
	Брусья, работающие на изгиб, называются…
	

	13
	Способность материала воспринимать многократное действие переменных напряжений от заданной нагрузки без разрушения называется…
	

	14
	Система тел, предназначенная для преобразования движения одного или нескольких тел в требуемое движение других тел, называется…
	

	15
	Способность деталей сопротивляться изнашиванию называется…
	

	16
	Способность конструкции сохранять работоспособность в пределах заданных температур называется…
	

	17
	Назначение мультипликатора.
	

	18
	Передачи зацеплением разделяются на…
	

	19
	Основные характеристики передач
	

	20
	Назначение редуктора
	

	21
	Существует два метода нарезания зубьев
	

	22
	Как изменяется форма центральной оси стержня при его кручении?
 а) Не изменяется.
 б) Преобразуется в винтовую линию.
 в) Деформируется пропорционально крутящему моменту.
 г) Изгибается по дуге окружности, радиус которой равен радиусу стержня.
	

	23
	Как зависит величина внутренних напряжений в материале деформируемого
стержня от его длины?
 а) С увеличением длины стержня напряжения увеличиваются.
 б) С увеличением длины стержня напряжения уменьшаются.
 г) Не зависит.
	

	24
	Какой изгиб называется чистым?
 а) Изгиб, при котором в поперечных сечениях действуют только поперечные силы.
 б) Изгиб, при котором в поперечных сечениях действуют только изгибающие моменты.
 в) Изгиб, при котором в поперечных сечениях действуют поперечные силы и изгибающие моменты.
 г) Изгиб, при котором в поперечных сечениях отсутствуют как поперечные силы, так и изгибающие моменты.
	

	25
	Как изменяется нагрузочная способность подшипника качения с увеличением его габаритов?
 а) Увеличивается
 б) Уменьшается
 в) Не изменяется
	

	26
	Как изменяется быстроходность подшипника качения с увеличением его габаритов?
 а) Увеличивается
 б) Уменьшается
 в) Не изменяется
	




Вариант 2

	№ п/п
	Вопрос
	Ответ

	1
	Если расстояние между любыми точками тела не меняется при действии на него других тел, то такое тело находится…  
	

	2
	Геометрическая точка, обладающая массой  называется…
	

	3
	Сила, приложенная к телу в какой-либо одной его точке, называется…
	

	4
	1 МН содержит
	

	5
	Тела, которые ограничивают перемещение данного тела в пространстве, называют…
	

	6
	От действия внешних нагрузок внутри бруса возникает только один внутренний силовой фактор — продольная сила. Какой вид деформации испытывает брус?
	

	7
	Деформации нагруженных конструкций, которые сохраняются после снятия нагрузки называются…
	

	8
	Составляющая вектора полного напряжения, лежащая в плоскости сечения  называется…
	

	9
	Разрушение соединительных деталей (болта, шпильки, шпонки), происходящее под действием нагрузок, перпендикулярных их собственным осям, называется…
	

	10
	Система двух сил, равных по величине, противоположных по направлению и не лежащих на одной прямой называется…
	

	11
	Отношение предельного напряжения к расчетному называется…
	

	12
	Твердое тело, входящее в состав механизма, называется…
	

	13
	Соединение двух соприкасающихся звеньев, допускающее их относительное движение называют…
	

	14
	Совокупность всех неровностей на рассматриваемой поверхности называется…
	

	15
	Механизмы, служащие для передачи механической энергии на расстоянии, называются…
	

	16
	Центр параллельных сил тяжести всех элементарных частиц тела называется…
	

	17
	Перечислите достоинства фрикционных передач…
	

	18
	По конструктивному исполнению зубчатые передачи бывают …
	

	19
	По расположению геометрических осей зубчатых колес различают передачи
	

	20
	Что такое диаграмма растяжения?
 а) Это зависимость напряжений от растягивающих усилий.
 б) Это зависимость деформации от площади поперечного сечения.
 в) Это зависимость жесткости стержня от величины внешней нагрузки.
 г) Это зависимость, характеризующая изменение абсолютного удлинения
образца при изменении растягивающего усилия.
	

	21
	Что является пределом текучести?
 а) Это напряжение, при котором отступление от линейной зависимости
между растягивающей нагрузкой и удлинением достигает 0,2 %.
 б) Это напряжение, при котором деформации становятся пластическими.
 в) Это наименьшее напряжение, при котором образец деформируется.
 г) Это напряжение, соответствующее наибольшей нагрузке, предшествующей разрушению образца.
	

	22
	В чем состоит расчет деталей исходя из условия прочности?
 а) В определении значений максимальных напряжений, действующих в сечениях стержня, и сравнении их с предельно допустимыми напряжениями.
 б) В определении напряжений в поперечных сечениях стержня при его кручении.
 в) В определении максимальных углов закручивания сечений стержня и сравнении их с предельно допустимыми.
 г) В выборе диаметра стержня исходя из значения относительного угла закручивания.
	

	23
	Какие напряжения возникают в поперечных сечениях стержня при кручении?
 а) Касательные напряжения.
 б) Нормальные и касательные напряжения.
 в) Нормальные напряжения.
	

	24
	Чему равен изгибающий момент, действующий в сечениях балки?
 а) Сосредоточенному моменту, действующему на балку.
 б) Моменту внешних сил, расположенных по одну сторону от сечения.
 в) Произведению поперечной силы, действующей в сечении, на длину.
балки.
 г) Произведению нормальной силы, действующей в сечении, на диаметр балки. 
	

	25
	Какие деформации испытывают волокна стержня при чистом изгибе?
 а) Растяжения и сжатия.
 б) Растяжения и сдвига.
 в) Сжатия и сдвига.
 г) Растяжения, сжатия и сдвига. 
	

	26
	Что такое коэффициент полезного действия?
 а) Это величина, равная отношению работы полезных сил к работе движущих сил.
 б) Это величина, обратная коэффициенту потерь.
 в) Это величина, равная отношению работы вредных сил к работе движущих сил.
	




Вариант 3

	№ п/п
	Вопрос
	Ответ

	1
	Силы, действующие на материальные точки твердого тела со стороны других точек того же тела, называются…
	

	2
	Мера механического действия одного материального тела на другое называется…
	

	3
	Силы, действующие на все точки данного объема или данной точки поверхности тела, называется…
	

	4
	Момент пары сил равен…
	

	5
	Метод сечений, применяемый в сопротивлении материалов, позволяет рассчитать конструкцию на…
	

	6
	От действия внешних нагрузок внутри бруса возникает только один внутренний силовой фактор — изгибающий  момент. Какой вид деформации испытывает брус?
	

	7
	Если данная система сил эквивалентна одной силе, то эта сила называется…
	

	
	Тело, у которого один размер значительно больше двух других называется…
	

	8
	Продольная сила обозначается …
принимается положительной если…

отрицательной если…
	

	9
	Если никакие другие тела не препятствуют перемещению данного тела в любом направлении, то такое тело называется…
	

	10
	Центр параллельных сил тяжести всех элементарных частиц тела называется…
	

	11
	Механическая система, для которой реакции связей и внутренние силовые факторы не могут быть определены с помощью уравнений равновесия и метода сечений, называется…
	

	12
	Изделие, изготовленное из однородного материала, без применения сборочных операций называется
	

	13
	Изделие, составные части которого подлежат соединению между собой сборочными операциями, называется
	

	14
	По принципу передачи движения от ведущего звена к ведомому передачи делятся на две группы…
	

	15
	Передачи трением разделяются на…
	

	16
	По расположению зубьев на поверхности колес различают передачи
	

	17
	В чем заключается расчет на прочность при растяжении (сжатии)?
 а) В определении величины деформации стержня и сравнении ее с допустимой.
 б) В определении наибольших напряжений, действующих в сечениях.
 в) В определении нормальных напряжений, действующих в поперечных сечениях стержня, и сравнении их с допускаемыми.
 г) В определении напряжения, соответствующего пределу прочности материала стержня.
	

	18
	Что понимается под пределом прочности материала?
 а) Это напряжение, которое соответствует нагрузке, предшествующей пластической деформации образца.
 б) Это напряжение, при котором происходит разрыв образца.
 в) Это напряжение, при котором образец деформируется без увеличения растягивающей нагрузки.
 г) Это напряжение, при достижении которого начинается процесс разрушения образца.
	

	19
	Как распределяются напряжения по поперечному сечению стержня при его кручении?
 а) Равномерно.
 б) Линейно: максимальные на поверхности стержня,  минимальные в центре.
 в) Произвольно.
 г) Линейно: максимальные в центре, минимальные на поверхности стержня.
	

	20
	Как изменяется крутящий момент, действующий в поперечных сечениях
стержня при кручении, при изменении длины деформируемого стержня?
 а) С увеличением длины стержня крутящий момент увеличивается.
 б) Изменение длины стержня не влияет на величину крутящего момента.
 в) С увеличением длины стержня крутящий момент уменьшается. 
	

	21
	Какие напряжения действуют в сечениях стержня при чистом изгибе?
 а) Касательные.
 б) Касательные и нормальные.
 в) Нормальные.
	

	22
	В чем состоит расчет деталей на прочность при изгибе?
 а) В определении максимальных напряжений, действующих в сечениях, и сравнении их с пределом прочности материала детали.
 б) В определении максимальных напряжений, действующих в сечениях, и сравнении их с предельно допустимыми напряжениями для материала  детали.
 в) В определении максимальных деформаций стержня и сравнении их с предельно допустимыми деформациями для данной детали.
 г) В вычислении значения жесткости детали при изгибе.
	

	23
	Какие подшипники предпочтительны для применения при высоких скоростях?
 а) Шарикоподшипники
 б) Роликоподшипники
 г) Многорядные подшипники качения
 д) Подшипники скольжения
	

	24
	В каких случаях применяются передачи с гибкими звеньями?
 а) При удаленном расположении ведущего и ведомого звеньев.
 б) При значительных передаваемых усилиях.
 в) Когда необходимо получить большие передаточные отношения
 г) Когда необходимо получить высокоточную передачу. 
	

	25
	Что такое вариатор?
 а) Это передача с изменяющимся передаточным отношением.
 б) Это передача с изменяющимся межосевым расстоянием.
 в) Это передача с пространственным расположением гибкого звена.
 г) Это пространственная передача с гибким звеном
	

	26
	В чем заключается расчет на жесткость при растяжении (сжатии)?
 а) В расчете величины деформации и сравнении ее с допустимой.
 б) В определении величины жесткости стержня при деформации растяжения (сжатия).
 в) В определении напряжений в сечениях стержня и сравнении их с допускаемыми.
 г) В определении коэффициента Пуассона и сравнении его с теоретическим значением для данного металла.
	





Вариант 1

	№ п/п
	Вопрос
	Ответ

	1
	Совокупность сил, действующих на какое-либо твердое тело, называется…
	Системой сил

	2
	Система сил, под действием которой твердое тело может находиться в равновесии, называется…
	Уравновешенной


	3
	Две силы, приложенные к твердому телу, равные по модулю,  противоположные  по направлению и действующие вдоль одной прямой, образуют…
	Уравновешенную систему

	4
	Сила, действующая на частицы данного тела со стороны других тел, называется…
	Внешней

	5
	Система сходящихся сил будет находиться в равновесии если …
	Если равнодействующая системы равна нулю

	6
	В  разделе «Кинематика» изучается общие законы движения материальных точек и твердых тел…
	Без учета причин, их вызывающих

	7
	Деформации нагруженных конструкций, которые исчезают после снятия нагрузки, называются…
	Упругими

	8
	Составляющая вектора полного напряжения, направленная перпендикулярно плоскости сечения называется…
	Нормальным напряжением


	9
	Способность деталей сопротивляться упругим деформациям называется…
	Жесткостью


	10
	Центр тяжести площади прямоугольника, квадрата, параллелограмма, ромба находится…
	В точке пересечения диагоналей

	11
	Центр тяжести площади треугольника находится на…
	Пересечении медиан

	12
	Брусья, работающие на изгиб, называются…
	Балками

	13
	Способность материала воспринимать многократное действие переменных напряжений от заданной нагрузки без разрушения называется…
	Сопротивлением усталости


	14
	Система тел, предназначенная для преобразования движения одного или нескольких тел в требуемое движение других тел, называется…
	Механизмом


	15
	Способность деталей сопротивляться изнашиванию называется…
	Износостойкостью

	16
	Способность конструкции сохранять работоспособность в пределах заданных температур называется…
	Теплостойкостью

	17
	Назначение мультипликатора.
	Увеличение угловой скорости рабочего органа

	18
	Передачи зацеплением разделяются на…
	Зубчатые, винтовые, червячные, цепные

	19
	Основные характеристики передач
	Мощность и угловая скорость

	20
	Назначение редуктора
	Уменьшение угловой скорости рабочего органа

	21
	Существует два метода нарезания зубьев
	Копирование и обкатка

	22
	Как изменяется форма центральной оси стержня при его кручении?
 а) Не изменяется.
 б) Преобразуется в винтовую линию.
 в) Деформируется пропорционально крутящему моменту.
 г) Изгибается по дуге окружности, радиус которой равен радиусу стержня.
	Не изменяется

	23
	Как зависит величина внутренних напряжений в материале деформируемого стержня от его длины?
 а) С увеличением длины стержня напряжения увеличиваются.
 б) С увеличением длины стержня напряжения уменьшаются.
 г) Не зависит.
	Не зависит


	24
	Какой изгиб называется чистым?
 а) Изгиб, при котором в поперечных сечениях действуют только поперечные силы.
 б) Изгиб, при котором в поперечных сечениях действуют только изгибающие моменты.
 в) Изгиб, при котором в поперечных сечениях действуют поперечные силы и изгибающие моменты.
 г) Изгиб, при котором в поперечных сечениях отсутствуют как поперечные силы, так и изгибающие моменты.
	Изгиб, при котором в поперечных сечениях действуют только изгибающие моменты.


	25
	Как изменяется нагрузочная способность подшипника качения с увеличением его габаритов?
 а) Увеличивается
 б) Уменьшается
 в) Не изменяется
	Увеличивается


	26
	Как изменяется быстроходность подшипника качения с увеличением его габаритов?
 а) Увеличивается
 б) Уменьшается
 в) Не изменяется
	Уменьшается





Вариант 2

	№ п/п
	Вопрос
	Ответ

	1
	Если расстояние между любыми точками тела не меняется при действии на него других тел, то такое тело находится…  
	В состоянии покоя.


	2
	Геометрическая точка, обладающая массой  называется…
	Материальной точкой

	3
	Сила, приложенная к телу в какой-либо одной его точке, называется…
	Сосредоточенной

	4
	1 МН содержит
	1000000Н

	5
	Тела, которые ограничивают перемещение данного тела в пространстве, называют…
	Связями

	6
	От действия внешних нагрузок внутри бруса возникает только один внутренний силовой фактор — продольная сила. Какой вид деформации испытывает брус?
	Растяжение, сжатие

	7
	Деформации нагруженных конструкций, которые сохраняются после снятия нагрузки называются…
	Пластическими или остаточными


	8
	Составляющая вектора полного напряжения, лежащая в плоскости сечения  называется…
	Касательным напряжением

	9
	Разрушение соединительных деталей (болта, шпильки, шпонки), происходящее под действием нагрузок, перпендикулярных их собственным осям, называется…
	Срезом


	10
	Система двух сил, равных по величине, противоположных по направлению и не лежащих на одной прямой называется…
	Парой сил

	11
	Отношение предельного напряжения к расчетному называется…
	Коэффициентом запаса прочности

	12
	Твердое тело, входящее в состав механизма, называется…
	Звеном


	13
	Соединение двух соприкасающихся звеньев, допускающее их относительное движение называют…
	Кинематической парой

	14
	Совокупность всех неровностей на рассматриваемой поверхности называется…
	Шероховатостью


	15
	Механизмы, служащие для передачи механической энергии на расстоянии, называются…
	Передачами


	16
	Центр параллельных сил тяжести всех элементарных частиц тела называется…
	Центром тяжести тела

	17
	Перечислите достоинства фрикционных передач…
	Бесшумность в работе, простота конструкции, возможность бесступенчатого регулирования передаточного числа

	18
	По конструктивному исполнению зубчатые передачи бывают …
	Открытыми и закрытыми

	19
	По расположению геометрических осей зубчатых колес различают передачи
	С параллельными осями, с пересекающимися осями, со скрещивающимися осями

	20
	Что такое диаграмма растяжения?
 а) Это зависимость напряжений от растягивающих усилий.
 б) Это зависимость деформации от площади поперечного сечения.
 в) Это зависимость жесткости стержня от величины внешней нагрузки.
 г) Это зависимость, характеризующая изменение абсолютного удлинения
образца при изменении растягивающего усилия.
	Это зависимость, характеризующая изменение абсолютного удлинения
образца при изменении растягивающего усилия.


	21
	Что является пределом текучести?
 а) Это напряжение, при котором отступление от линейной зависимости
между растягивающей нагрузкой и удлинением достигает 0,2 %.
 б) Это напряжение, при котором деформации становятся пластическими.
 в) Это наименьшее напряжение, при котором образец деформируется.
 г) Это напряжение, соответствующее наибольшей нагрузке, предшествующей разрушению образца.
	Это напряжение, при котором отступление от линейной зависимости
между растягивающей нагрузкой и удлинением достигает 0,2 %.


	22
	В чем состоит расчет деталей исходя из условия прочности?
 а) В определении значений максимальных напряжений, действующих в сечениях стержня, и сравнении их с предельно допустимыми напряжениями.
 б) В определении напряжений в поперечных сечениях стержня при его кручении.
 в) В определении максимальных углов закручивания сечений стержня и сравнении их с предельно допустимыми.
 г) В выборе диаметра стержня исходя из значения относительного угла закручивания.
	 В определении значений максимальных напряжений, действующих в сечениях стержня, и сравнении их с предельно допустимыми напряжениями.


	23
	Какие напряжения возникают в поперечных сечениях стержня при кручении?
 а) Касательные напряжения.
 б) Нормальные и касательные напряжения.
 в) Нормальные напряжения.
	Касательные напряжения

	24
	Чему равен изгибающий момент, действующий в сечениях балки?
 а) Сосредоточенному моменту, действующему на балку.
 б) Моменту внешних сил, расположенных по одну сторону от сечения.
 в) Произведению поперечной силы, действующей в сечении, на длину.
балки.
 г) Произведению нормальной силы, действующей в сечении, на диаметр балки. 
	Моменту внешних сил, расположенных по одну сторону от сечения.


	25
	Какие деформации испытывают волокна стержня при чистом изгибе?
 а) Растяжения и сжатия.
 б) Растяжения и сдвига.
 в) Сжатия и сдвига.
 г) Растяжения, сжатия и сдвига. 
	Растяжения и сжатия

	26
	Что такое коэффициент полезного действия?
 а) Это величина, равная отношению работы полезных сил к работе движущих сил.
 б) Это величина, обратная коэффициенту потерь.
 в) Это величина, равная отношению работы вредных сил к работе движущих сил.
	Это величина, равная отношению работы полезных сил к работе движущих сил




Вариант 3

	№ п/п
	Вопрос
	Ответ

	1
	Силы, действующие на материальные точки твердого тела со стороны других точек того же тела, называются…
	Внутренними

	2
	Мера механического действия одного материального тела на другое называется…
	Силой

	3
	Силы, действующие на все точки данного объема или данной точки поверхности тела, называется…
	Внешними

	4
	Момент пары сил равен…
	Произведению силы на плечо

	5
	Метод сечений, применяемый в сопротивлении материалов, позволяет рассчитать конструкцию на…
	Прочность и жесткость


	6
	От действия внешних нагрузок внутри бруса возникает только один внутренний силовой фактор — изгибающий  момент. Какой вид деформации испытывает брус?
	Изгиб

	7
	Если данная система сил эквивалентна одной силе, то эта сила называется…
	Равнодействующая данной системы сил.

	
	Тело, у которого один размер значительно больше двух других называется…
	Брусом

	8
	Продольная сила обозначается …
принимается положительной если…

отрицательной если…
	Проекция силы направлена от сечения;
проекция силы направлена к сечению

	9
	Если никакие другие тела не препятствуют перемещению данного тела в любом направлении, то такое тело называется…
	Свободное тело

	10
	Центр параллельных сил тяжести всех элементарных частиц тела называется…
	Центром тяжести тела

	11
	Механическая система, для которой реакции связей и внутренние силовые факторы не могут быть определены с помощью уравнений равновесия и метода сечений, называется…
	Статически неопределимой


	12
	Изделие, изготовленное из однородного материала, без применения сборочных операций называется
	Деталью

	13
	Изделие, составные части которого подлежат соединению между собой сборочными операциями, называется
	Сборочной единицей


	14
	По принципу передачи движения от ведущего звена к ведомому передачи делятся на две группы…
	Передачи трением и передачи зацеплением

	15
	Передачи трением разделяются на…
	Фрикционные и ременные

	16
	По расположению зубьев на поверхности колес различают передачи
	Прямозубые, косозубые, шевронные, с круговым зубом

	17
	В чем заключается расчет на прочность при растяжении (сжатии)?
 а) В определении величины деформации стержня и сравнении ее с допустимой.
 б) В определении наибольших напряжений, действующих в сечениях.
 в) В определении нормальных напряжений, действующих в поперечных сечениях стержня, и сравнении их с допускаемыми.
 г) В определении напряжения, соответствующего пределу прочности материала стержня.
	 В определении нормальных напряжений, действующих в поперечных сечениях стержня, и сравнении их с допускаемыми.


	18
	Что понимается под пределом прочности материала?
 а) Это напряжение, которое соответствует нагрузке, предшествующей пластической деформации образца.
 б) Это напряжение, при котором происходит разрыв образца.
 в) Это напряжение, при котором образец деформируется без увеличения растягивающей нагрузки.
 г) Это напряжение, при достижении которого начинается процесс разрушения образца.
	 Это напряжение, при достижении которого начинается процесс разрушения образца.


	19
	Как распределяются напряжения по поперечному сечению стержня при его кручении?
 а) Равномерно.
 б) Линейно: максимальные на поверхности стержня,  минимальные в центре.
 в) Произвольно.
 г) Линейно: максимальные в центре, минимальные на поверхности стержня.
	Линейно: максимальные на поверхности стержня,  минимальные в центре.


	20
	Как изменяется крутящий момент, действующий в поперечных сечениях
стержня при кручении, при изменении длины деформируемого стержня?
 а) С увеличением длины стержня крутящий момент увеличивается.
 б) Изменение длины стержня не влияет на величину крутящего момента.
 в) С увеличением длины стержня крутящий момент уменьшается. 
	Изменение длины стержня не влияет на величину крутящего момента.


	21
	Какие напряжения действуют в сечениях стержня при чистом изгибе?
 а) Касательные.
 б) Касательные и нормальные.
 в) Нормальные.
	Нормальные.


	22
	В чем состоит расчет деталей на прочность при изгибе?
 а) В определении максимальных напряжений, действующих в сечениях, и сравнении их с пределом прочности материала детали.
 б) В определении максимальных напряжений, действующих в сечениях, и сравнении их с предельно допустимыми напряжениями для материала  детали.
 в) В определении максимальных деформаций стержня и сравнении их с предельно допустимыми деформациями для данной детали.
 г) В вычислении значения жесткости детали при изгибе.
	В определении максимальных напряжений, действующих в сечениях, и сравнении их с предельно допустимыми напряжениями для материала  детали.


	23
	Какие подшипники предпочтительны для применения при высоких скоростях?
 а) Шарикоподшипники
 б) Роликоподшипники
 г) Многорядные подшипники качения
 д) Подшипники скольжения
	Подшипники скольжения


	24
	В каких случаях применяются передачи с гибкими звеньями?
 а) При удаленном расположении ведущего и ведомого звеньев.
 б) При значительных передаваемых усилиях.
 в) Когда необходимо получить большие передаточные отношения
 г) Когда необходимо получить высокоточную передачу. 
	При удаленном расположении ведущего и ведомого звеньев.


	25
	Что такое вариатор?
 а) Это передача с изменяющимся передаточным отношением.
 б) Это передача с изменяющимся межосевым расстоянием.
 в) Это передача с пространственным расположением гибкого звена.
 г) Это пространственная передача с гибким звеном
	Это передача с изменяющимся передаточным отношением.


	26
	В чем заключается расчет на жесткость при растяжении (сжатии)?
 а) В расчете величины деформации и сравнении ее с допустимой.
 б) В определении величины жесткости стержня при деформации растяжения (сжатия).
 в) В определении напряжений в сечениях стержня и сравнении их с допускаемыми.
 г) В определении коэффициента Пуассона и сравнении его с теоретическим значением для данного металла.
	В расчете величины деформации и сравнении ее с допустимой
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1.Совокупность сил, действующих на какое-либо твердое тело, называется…
2.Система сил, под действием которой твердое тело может находиться в равновесии, называется…
3.Две силы, приложенные к твердому телу, равные по модулю,  противоположные  по направлению и действующие вдоль одной прямой, 4.образуют…
5.Сила, действующая на частицы данного тела со стороны других тел, называется…
6.Система сходящихся сил будет находиться в равновесии если …
7.В  разделе «Кинематика» изучается общие законы движения материальных точек и твердых тел…
8.Деформации нагруженных конструкций, которые исчезают после снятия нагрузки, называются…
9.Составляющая вектора полного напряжения, направленная перпендикулярно плоскости сечения называется…
10 Способность деталей сопротивляться упругим деформациям называется…
11 Центр тяжести площади прямоугольника, квадрата, параллелограмма, ромба находится…
12.Центр тяжести площади треугольника находится на…
13.Брусья, работающие на изгиб, называются…
14.Способность материала воспринимать многократное действие переменных напряжений от заданной нагрузки без разрушения называется…
15.Система тел, предназначенная для преобразования движения одного или нескольких тел в требуемое движение других тел, называется…
16.Способность деталей сопротивляться изнашиванию называется…
17.Способность конструкции сохранять работоспособность в пределах заданных температур называется…
18.Назначение мультипликатора.
19.Передачи зацеплением разделяются на…
20.Основные характеристики передач
21.Назначение редуктора
22. Существует два метода нарезания зубьев
23.Если расстояние между любыми точками тела не меняется при действии на него других тел, то такое тело находится…  
24.Геометрическая точка, обладающая массой  называется…
25.Сила, приложенная к телу в какой-либо одной его точке, называется…
1 МН содержит
26.Тела, которые ограничивают перемещение данного тела в пространстве, называют…
27.От действия внешних нагрузок внутри бруса возникает только один внутренний силовой фактор — продольная сила. Какой вид деформации испытывает брус?
28.Деформации нагруженных конструкций, которые сохраняются после снятия нагрузки называются…
29.Составляющая вектора полного напряжения, лежащая в плоскости сечения  называется…
30.Разрушение соединительных деталей (болта, шпильки, шпонки), происходящее под действием нагрузок, перпендикулярных их собственным осям, называется…
31.Система двух сил, равных по величине, противоположных по направлению и не лежащих на одной прямой называется…
32.Отношение предельного напряжения к расчетному называется…
33. Твердое тело, входящее в состав механизма, называется…
34.Соединение двух соприкасающихся звеньев, допускающее их относительное движение называют…
35.Совокупность всех неровностей на рассматриваемой поверхности называется…
36.Механизмы, служащие для передачи механической энергии на расстоянии, называются…
37.Центр параллельных сил тяжести всех элементарных частиц тела называется…
38.Перечислите достоинства фрикционных передач…
39.По конструктивному исполнению зубчатые передачи бывают …
40. По расположению геометрических осей зубчатых колес различают передачи
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